**Installation pour la carte EVMOMAP L137 Digital Spectrum**

* Télécharger le CCS studio version 6 (6.2.0 OK 6.0 installé en radiocom)

<https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html>

* Ajouter à la racine le dossier omapL137\_EVM\_support (archive sur moodle)
* Contrôleur SD USB Based Debug Tools => driver à mettre à jour sous windows.

Lancer CCS studio.

Importer les projets via le zip.

Emulateur USB doit se lancer en mode debug.