COR 5 - ISS - Ecrans

On considère l’écran en console présenté à la figure 1. On considère que les nappes sont statiques. Une charge variable s’applique à 2 m de la tête de l’écran et sur une largeur infinie. On vous demande de calculer la fiche nécessaire pour assurer la stabilité de l’écran.
[image: ]
Figure 1
1. Déterminer les coefficients de poussée/butée. On prendra les valeurs projetées sur l’horizontale pour la suite de l’exercice et on considérera que ka = kaq. On appliquera les coefficients pondérateurs de l’approche 2* sur les coefficients de poussée/butée
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ka = 0,3, ka.cosa = kaq.cosa = 0,28
Pondération ka.cosa = 0,28 = kA
kaq.cosa x 1,1 = 0,31 = kAQ
kp .cosp = 3,94
Pondération kp.cosp /1,89 = 2,1 = kP

2. Calculer les efforts de poussée et de butée et déterminer la fiche requise pour assurer la stabilité de l’écran. 
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M/O = 0  f’ = f0+t0 = 11,5 m
CB =  462 kN/ml

s = 0  t0 = 2,88 m
f0 = 8,67 m
f = 13,3 m
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