COR 5 - ISS - Ecrans

On reprend l’exercice 4 mais on considère que l’écran est en butée simple et butoné en tête à 50 cm de profondeur.
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Figure 1
1. Toujours avec l’approche 2*, déterminer la fiche de l’écran et l’effort dans le buton pour assurer la stabilité dans le cas où il n’y a pas d’écoulement de l’amont vers l’aval
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ka = 0,3, ka.cosa = kaq.cosa = 0,28
Pondération ka.cosa = 0,28 = kA
kaq.cosa x 1,1 = 0,31 = kAQ
kp = 4, kp.cosp = 3,94
Pondération kp.cosp /1,89 = 2,1 = kP


[image: ][image: ]2,3

PA1 = 2,52				dA1 = 0,16
PA2 = 15,12 + 5,04f			dA2 = 0,5 + (f+3)/2
PA3 = 11,34 + 7,56f + 1,26f²		dA3 = 0,5 +(2/3).(f+3)
PB = 17,73f²				dB = 0,5 + 3 + (2f/3)
PW1 = 45 + 30f + 5f²			dW1 = 0,5 +(2/3).(f+3)
PW2 = 5f²				dW2 = 0,5 + 3 + (2f/3)
PAq1 = 5,37				dAq1 = 0,5 + 0,15+ (2/3).(3,45-1,15)
PAq2 = 4,65.(0,55+f)			dAq2 =((0,55+f)/2)+3,45-0,5


M/A = 0  f = 5,35 m
TA = 79,94 kN/ml
[image: ]2. Faire à nouveau ce calcul en considérant cette fois-ci un écoulement et en utilisant la formule de Mandel pour déterminer le rapport entre la perte de charge avale et la perte de charge totale.
[image: ]h = 3 m
d2 = 5,35 m
 = 0,455
h2 = 1,36 m       	h1 = 1,64 m
am = 11,2 kN/m3	av = 6,33 kN/m3
On refait le calcul avec ces nouveaux poids volumiques sous la nappe et on vérifie si la fiche est suffisante en calculant la somme des moment moteur/ A et celle des moment résistants /A. Il faut aussi prendre en compte la pression dynamique en pied d’écran : 
uwd= (h2+d2).w = 67,1 kPa 
Pw1 = uwd.d1/2		Pw2 = uwd.d2/2
PA1 = 2,52				dA1 = 0,16
PA2 = 21,19				dA2 = 0,5 + (f+3)/2
PA3 = 110,07				dA3 = 0,5 +(2/3).(f+3)
PB = 190,24				dB = 0,5 + 3 + (2f/3)
PW1 = 280,14				dW1 = 0,5 +(2/3).(f+3)
PW2 = 7,07				dW2 = 0,5 + 3 + (2f/3)
PAq1 = 5,37				dAq1 = 0,5 + 0,15+ (2/3).(3,45-1,15)
PAq2 = 27,38				dAq2 =((0,55+f)/2)+3,45-0,5


Mmoteur/A - Mrésistant/A  = 27 kN.m
On peut rallonger un peu la fiche et refaire le calcul



image1.emf
g 

= 18 kN/m

3

g

sat

= 19 kN/m

3

c’ = 0 kPa

f

’ = 30°

d

a

= 20°

d

p

= -10°

q = 15 kPa

2 m

H = 3,5 m

2 m


image2.emf

image3.emf
1,15 m

3,45 m

q = 15 kPa

P

AQ1

= k

AQ

.q.1,15

P

AQ2

= k

AQ

.q.(f’+0,55)

P

AQ1

P

AQ2


image4.emf
q = 15 kPa

H = 4 m

q = 15 kPa

H = 4 m

q = 15 kPa

z

1

z

3

z

2

z

4

P

A1

= k

A

g

1²/2 = 2,52 kN/ml

P

A2

= k

A

g

1.(3+f’)

P

A3

= k

A

g

’(3+f’)²/2

P

B

= k

P

g

’f’²/2

P

B

P

A1

P

A2

P

A3

P

w1

P

w2

P

w2

= 

g

w

f’²/2

P

w1

= 

g

w

(3+f’)²/2

P

Aq1

P

Aq2

P

Aq3

P

Aq1

= k

AQ

.q(z

3

-z

1

)/2 = 2,7 kN/ml 

P

Aq2

= k

AQ

.q(z’

3

-z

3

) = 14,3 kN/ml 

P

Aq3

= k

AQ

.q(z

4

-z’

3

)/2 = 3,6 kN/ml 

z’

3

O

O

O

f’

A


image5.wmf
2

1

1

81

,

0

095

,

0

d

h

D

+

+

+

=

r


image6.wmf
h

h

2

D

D

=

r


