4GCU – ISS1
Examen du 29 janvier 2026
Durée totale : 1h30
Calculatrice et cours autorisés
Dictionnaires bilingues autorisés pour les étudiants d’échange


Exercice 1 ( /10)


1. Déterminer les coefficients de poussée et de butée en s’aidant du Tableau 2. On prendra les valeurs projetées sur l’horizontale.
Approche 2* : H = 4,5 m

	
	Epaisseur (m)
	gsat (kN/m3)
	j’ (°)
	c’ (kPa)
	da
	dp
	Ka .cosda
	Kp .cosdp

	Remblais argileux
	2
	18
	20
	0
	0
	-
	0,49
	-

	Limons
	1
	19
	25
	5
	2j’/3
	-
	0,34
	-

	Sable
	4
	20
	30
	0
	2j’/3
	-j’/3
	0,28
	3,94

	Marne compacte
	> 10
	20
	30
	30
	2j’/3
	-j’/3
	0,28
	3,94




2. Tracer les diagrammes et donner expressions littérales des efforts de poussée et de butée.

[image: ]




[image: ]

3. Déterminer la fiche requise pour assurer la stabilité de l’écran. 

La somme des moments donne une fiche à 5,54 m


4. Calculer l’effort FA dans le tirant.

La somme des forces donne TA = 130,16 kN


Exercice 2 ( /10)
On réalise un pieu à la tarière creuse de 42 cm de diamètre. Le niveau moyen du terrain naturel (TN) se situe à la cote + 100.00 NGF et la coupe type retenue par le géotechnicien à partir du niveau du TN est donnée dans le Tableau 3.

Tableau 3 
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Le terrain est situé dans une zone humide. Il est prévu de réaliser des travaux de terrassement en déblais puis remblai comme suit pour éviter les inondations :
- décapage total de la terre végétale,
- mise en place d’un remblai de compensation altimétrique jusqu’à la cote + 102,0 NGF,
- mise en œuvre une couche de forme jusqu’à la cote +102,5, qui servira d’aire de circulation des engins.

1. Dessiner la coupe type avant et après travaux.
[image: ]
2. Pour un pieu ancré de 1,7 m dans le granite altéré exécuté depuis la plate-forme à +102,5, déterminer la charge admissible en compression simple centrée à l’ELS caractéristique. On considérera que la valeur du frottement latéral est neutralisée sur la hauteur totale du remblai et de la couche de forme (c’est-à-dire qu’on ne prendra pas en compte du frottement latéral dans ces deux couches).

La couche de granité étant homogène : ple* = 2,5 MPa

[image: ]
D-10B = 4 m, D = 8,2 m

[image: ][image: ][image: ]8,2 m






qb = kp.ple* = 2.2,5 = 4 MPa
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La courbe du frottement latéral a considérer est fonction du type de sol, de sa résistance mécanique et
du type de pieu.
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Valeur des coefficients de modéle pour la méthode pressiométrique.
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