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Examen du 29 janvier 2026
Durée totale : 1h30
Calculatrice et cours autorisés
Dictionnaires bilingues autorisés pour les étudiants d’échange


Exercice 1 ( /10)

Soit une paroi moulée en béton armé de 0,8 m d'épaisseur en butée simple et tirantée à 2 m de sa tête (Figure 1). On suppose que les sols sont saturés et que les nappes sont statiques. On réalisera un calcul aux ELU en suivant l’approche 2*.

Les données géotechniques des sols sont répertoriées dans le tableau 1

Tableau 1
	
	Epaisseur (m)
	gsat (kN/m3)
	j’ (°)
	c’ (kPa)
	da
	dp

	Remblais argileux
	2
	18
	20
	0
	0
	-

	Limons
	1
	19
	25
	5
	2j’/3
	-

	Sable
	4
	20
	30
	0
	2j’/3
	-j’/3

	Marne compacte
	> 10
	20
	30
	30
	2j’/3
	-j’/3



1. Déterminer les coefficients de poussée et de butée en s’aidant du Tableau 2. On prendra les valeurs projetées sur l’horizontale.
2. Tracer les diagrammes et donner expressions littérales des efforts de poussée et de butée.
3. Déterminer la fiche requise pour assurer la stabilité de l’écran. 
4. Calculer l’effort FA dans le tirant.
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Figure 1


Tableau 2
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Exercice 2 ( /10)
On réalise un pieu à la tarière creuse de 42 cm de diamètre. Le niveau moyen du terrain naturel (TN) se situe à la cote + 100.00 NGF et la coupe type retenue par le géotechnicien à partir du niveau du TN est donnée dans le Tableau 3.

Tableau 3 
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Le terrain est situé dans une zone humide. Il est prévu de réaliser des travaux de terrassement en déblais puis remblai comme suit pour éviter les inondations :
- décapage total de la terre végétale,
- mise en place d’un remblai de compensation altimétrique jusqu’à la cote + 102,0 NGF,
- mise en œuvre une couche de forme jusqu’à la cote +102,5, qui servira d’aire de circulation des engins.

1. Dessiner la coupe type avant et après travaux.
2. Pour un pieu ancré de 1,7 m dans le granite altéré exécuté depuis la plate-forme à +102,5, déterminer la charge admissible en compression simple centrée à l’ELS caractéristique Rc,d. On considérera que la valeur du frottement latéral est neutralisée sur la hauteur totale du remblai et de la couche de forme (c’est-à-dire qu’on ne prendra pas en compte le frottement latéral dans ces deux couches).

 On rappelle que Rc,d = (0,5.Rb,k + 0,7 Rs,k) / 0,9 
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Cou;: i Désignation Cote de la base base par Ex HE
n (NGF) rapport au TN (040) (L4t
1 Terre végétale +99,5 0,5 - -
2 Argile +97,0 3,0 5 0,3
3 Limon +96,0 4,0 12 1,0
4 Granite altéré - Au-dela 30 2,5





